Technický list 

Specifikace výrobku: Tříkomorový septik k přečištění odpadní vody na první stupeň.

Materiál: Tvrzený ekopolymer

Síla materiálu: 5, 8, 15 mm 

Výztuhy nádrže: vnitřní HT potrubí, vnitřní kovoplastové obruče po obvodu, vnější PP výztuhy na stropu septiku. 

Součástí každého septiku je bezpečnostní pochozí kompozitní poklop. 

Septiky jsou vyrobeny s průchodkami na nátok vody a bezpečnostní přepad. 

Určení samonosných septiků dle hydrogeologických podmínek: Samonosné septiky jsou určeny do míst bez výskytu spodní vody a jílovitého podloží. Ukládají se na vyzrálou betonovou desku a obsyp se provádí přesetou zeminou bez ostrých předmětů, popř. štěrkopískem
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